%表題   物理過程 地表バルク係数の計算  Luois Bulk Coeff.
%
%履歴   93/09/01 保坂征宏
%

\section{サブルーチンの説明 : 地表バルク係数の計算}

\subsection{BLKCOF}
\label{blkcof}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
    \begin{quote}
      地表バルク係数の計算. Luois による. 
    \end{quote}
  \item 呼び出し方法
    \begin{verbatim}
      SUBROUTINE BLKCOF          !" バルク係数
     O         ( CM    , CH    , CE    ,
     I           RIB   , VABS  , GRZ0M , GRZ0H , ZA    )
    \end{verbatim}
  \item パラメータの説明
    \begin{verbatim}
*
*   [OUTPUT] 
      REAL       CM    ( IDIM*JDIM )         !" バルク係数：ｕ
      REAL       CH    ( IDIM*JDIM )         !" バルク係数：Ｔ
      REAL       CE    ( IDIM*JDIM )         !" バルク係数：ｑ
*
*   [INPUT] 
      REAL       RIB   ( IDIM*JDIM )         !" バルクＲｉ数
      REAL       VABS  ( IDIM*JDIM )         !" 風速絶対値
      REAL       GRZ0M ( IDIM*JDIM )         !" 地表粗度（運動量）
      REAL       GRZ0H ( IDIM*JDIM )         !" 地表粗度（熱）
      REAL       ZA    ( IDIM*JDIM )         !" 最下層高度
*
*   [NAMELIST]
      NAMELIST   NMSFCL
    \end{verbatim}

  \item 備考
    \begin{enumerate}
      \item 中立時のスキームと非中立時のスキームが
            別個に用意されているが, 
            現在はその選択は NAMELIST で与える仕様にしている. 
            ( 中立・非中立の判断をするルーチンがないため. )
      \item \verb!NAMELIST NMSFCL! では, 
            中立・非中立の選択, バルク係数上下限を設定できる. 
    \end{enumerate}
\end{enumerate}

